**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Уповноваженої особи

Полтавської обласної прокуратури

протокол від 22.11.2023 № \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор БЕРЕЖНИЙ

**РІЧНИЙ ПЛАН**

**закупівель на 2023 рік**

1. Найменування замовника\*: ***Полтавська обласна прокуратура.***

2. Місцезнаходження замовника : ***36000, вул. 1100-річчя Полтави, буд. 7, м. Полтава.***

3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника\*: **02910060.**

4. Категорія замовника : ***Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.***

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

***Цифровий пульт, мікрофон, кабель, код національного класифікатора України ДК 021:2015 (CPV 2008, IDT) «Єдиний закупівельний словник»*** – ***32340000-8 – «Мікрофони та гучномовці».***

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

***119035 грн. 00 коп. (сто дев’ятнадцять тисяч тридцять п’ять гривень 00 копійок) (з ПДВ).***

7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів ([КЕКВ](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11))): **2210.**

8. Вид закупівлі: ***Відкриті торги (****з особливостями****).***

9. Орієнтовний початок проведення закупівлі: ***листопад 2023 р*.**

10. Примітки:

* + - 1. **Обсяг поставки товару:**

***Цифровий пульт, мікрофон, кабель, код національного класифікатора України ДК 021:2015 (CPV 2008, IDT) «Єдиний закупівельний словник»*** – ***32340000-8 – «Мікрофони та гучномовці» -***

**Цифровий пульт делегата – 14 штук.**

**Цифровий пульт голови – 1 штук.**

**Мікрофон – 15 штук.**

**Кабель 2 м. – 14 штук.**

**Кабель 10 м. – 1 штук.**

Місце поставки товару: за адресою:

***Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7;***

 Строк надання послуг – до 25 грудня 2023 р.

1. **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі**  | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Технічні характеристики,****встановлені Замовником** |
| **1.** | **Цифровий пульт делегата**  | **14** | **шт.** | **Сумісний з контролером конференц-системи VIS-DCP2000-D****Відповідність стандартам IEC 60914, GBT 15381-94:**- так;**Вбудований гучномовець:**- так;**Технологія AGC (автоматичне регулювання підсилення)/AFC (адаптивне подавлення зворотного зв’язку)/ANC (активне подавлення шумів)/Mix (автоматическое мікшування)**- так;**Сенсорна кнопка керування мікрофоном MIC ON/OFF з LED індикатором активності:**- так;**Два порти з роз’ємами RG-45 для з’єднання пультів між собою і підключення до центрального пристрою:**- так;**Роз’єм для підключення гарнітури з регулятором гучності:**- так;**Підтримка з’ємних мікрофонів на гнучкій ніжці:**- так;**Частота дискретизації:**- не нижче 48000Гц;**Діапазон частот:**- не вужче 20-20000Гц;**Маса:**- не більше 1,1 кг;**Колір:**- чорний; |
| **2.** | **Цифровий пульт голови** | **1** | **шт.** | **Сумісний з контролером конференц-системи VIS-DCP2000-D****Відповідність стандартам IEC 60914, GBT 15381-94:**-так;**Вбудований гучномовець:**- так;**Наявність кнопки «Приориітет» для тимчасового відключення активних мікрофонів:**- так;**Технологія AGC (автоматичне регулювання підсилення)/AFC (адаптивне подавлення зворотного зв’язку)/ANC (активне подавлення шумів)/Mix (автоматическое мікшування):****-** так;**Сенсорна кнопка керування мікрофоном MIC ON/OFF з LED індикатором активності:**- так; **Два порти з роз’ємами RG-45 для з’єднання пультів між собою і підключення до центрального пристрою:**- так;**Роз’єм для підключення гарнітури з регулятором гучності:**- так;**Підтримка з’ємних мікрофонів на гнучкій ніжці:**- так;**Частота дискретизації:** - не вужче 48000Гц;**Діапазон частот:**- не вужче 20-20000Гц;**Маса:**- не більше 1,1 кг;**Колір:**- чорний. |
| **3.** | **Мікрофон** | **15** | **шт.** | **Тип:**- конденсаторний або електретний мікрофон на гнучкій ніжці;**Довжина ніжки:**- не менше 485мм;- не більше 500мм;**Cумісність з мікрофонними пультами, різьбове кріплення:**- так;**Наявність індикатору активності у вигляді LED кільця:**- так;**Наявність вітрозахисту:**- так. |
| **4.** | **Кабель 2 м.** | **14** | **шт.** | **Тип кабеля:**- віта пара САЕ5е/6е;**Тип конектора:**- RJ45;**Длина кабеля:**- не менше 200 см;- не більше 250 см;**Колір;**- чорний. |
| **5.** | **Кабель 10 м.** | **1** | **шт.** | **Тип кабеля:**- віта пара САЕ5е/6е;**Тип конектора:**- RJ45;**Длина кабеля:**- не менше 1000 см;- не більше 1050 см;**Колір;**- чорний. |