**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Уповноваженої особи

Полтавської обласної прокуратури

протокол від 22.11.2023 № \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор БЕРЕЖНИЙ

**РІЧНИЙ ПЛАН**

**закупівель на 2023 рік**

1. Найменування замовника\*: ***Полтавська обласна прокуратура.***

2. Місцезнаходження замовника : ***36000, вул. 1100-річчя Полтави, буд. 7, м. Полтава.***

3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника\*: **02910060.**

4. Категорія замовника : ***Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.***

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

***Цифровий пульт, мікрофон, кабель, код національного класифікатора України ДК 021:2015 (CPV 2008, IDT) «Єдиний закупівельний словник»*** – ***32340000-8 – «Мікрофони та гучномовці».***

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

***119035 грн. 00 коп. (сто дев’ятнадцять тисяч тридцять п’ять гривень 00 копійок) (з ПДВ).***

7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів ([КЕКВ](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11))): **2210.**

8. Вид закупівлі: ***Відкриті торги (****з особливостями****).***

9. Орієнтовний початок проведення закупівлі: ***листопад 2023 р*.**

10. Примітки:

* + - 1. **Обсяг поставки товару:**

***Цифровий пульт, мікрофон, кабель, код національного класифікатора України ДК 021:2015 (CPV 2008, IDT) «Єдиний закупівельний словник»*** – ***32340000-8 – «Мікрофони та гучномовці» -***

**Цифровий пульт делегата – 14 штук.**

**Цифровий пульт голови – 1 штук.**

**Мікрофон – 15 штук.**

**Кабель 2 м. – 14 штук.**

**Кабель 10 м. – 1 штук.**

Місце поставки товару: за адресою:

***Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7;***

Строк надання послуг – до 25 грудня 2023 р.

1. **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Технічні характеристики,**  **встановлені Замовником** |
| **1.** | **Цифровий пульт делегата** | **14** | **шт.** | **Сумісний з контролером конференц-системи VIS-DCP2000-D**  **Відповідність стандартам IEC 60914, GBT 15381-94:**  - так;  **Вбудований гучномовець:**  - так;  **Технологія AGC (автоматичне регулювання підсилення)/AFC (адаптивне подавлення зворотного зв’язку)/ANC (активне подавлення шумів)/Mix (автоматическое мікшування)**  - так;  **Сенсорна кнопка керування мікрофоном MIC ON/OFF з LED індикатором активності:**  - так;  **Два порти з роз’ємами RG-45 для з’єднання пультів між собою і підключення до центрального пристрою:**  - так;  **Роз’єм для підключення гарнітури з регулятором гучності:**  - так;  **Підтримка з’ємних мікрофонів на гнучкій ніжці:**  - так;  **Частота дискретизації:**  - не нижче 48000Гц;  **Діапазон частот:**  - не вужче 20-20000Гц;  **Маса:**  - не більше 1,1 кг;  **Колір:**  - чорний; |
| **2.** | **Цифровий пульт голови** | **1** | **шт.** | **Сумісний з контролером конференц-системи VIS-DCP2000-D**  **Відповідність стандартам IEC 60914, GBT 15381-94:**  -так;  **Вбудований гучномовець:**  - так;  **Наявність кнопки «Приориітет» для тимчасового відключення активних мікрофонів:**  - так;  **Технологія AGC (автоматичне регулювання підсилення)/AFC (адаптивне подавлення зворотного зв’язку)/ANC (активне подавлення шумів)/Mix (автоматическое мікшування):**  **-** так;  **Сенсорна кнопка керування мікрофоном MIC ON/OFF з LED індикатором активності:**  - так;  **Два порти з роз’ємами RG-45 для з’єднання пультів між собою і підключення до центрального пристрою:**  - так;  **Роз’єм для підключення гарнітури з регулятором гучності:**  - так;  **Підтримка з’ємних мікрофонів на гнучкій ніжці:**  - так;  **Частота дискретизації:**  - не вужче 48000Гц;  **Діапазон частот:**  - не вужче 20-20000Гц;  **Маса:**  - не більше 1,1 кг;  **Колір:**  - чорний. |
| **3.** | **Мікрофон** | **15** | **шт.** | **Тип:**  - конденсаторний або електретний мікрофон на гнучкій ніжці;  **Довжина ніжки:**  - не менше 485мм;  - не більше 500мм;  **Cумісність з мікрофонними пультами, різьбове кріплення:**  - так;  **Наявність індикатору активності у вигляді LED кільця:**  - так;  **Наявність вітрозахисту:**  - так. |
| **4.** | **Кабель 2 м.** | **14** | **шт.** | **Тип кабеля:**  - віта пара САЕ5е/6е;  **Тип конектора:**  - RJ45;  **Длина кабеля:**  - не менше 200 см;  - не більше 250 см;  **Колір;**  - чорний. |
| **5.** | **Кабель 10 м.** | **1** | **шт.** | **Тип кабеля:**  - віта пара САЕ5е/6е;  **Тип конектора:**  - RJ45;  **Длина кабеля:**  - не менше 1000 см;  - не більше 1050 см;  **Колір;**  - чорний. |